**Miesto realizácie: Zemplínske múzeum v Michalovciach**

**Dodávateľ:**

**Dátum:**

**Vyhotovil:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** | **MJ** | **Množstvo** | **Jednotková cena EUR** | **Cena Celkom bez DPH** | **Cena celkom s DPH** |
| **1.** | Pódium - výroba a montáž, s rozmermi 2500x2500x200 mm, | ks | 1 |  |  |  |
| **2.** | Pódium - výroba a montáž, s rozmermi 2000x2500x200 mm, | ks | 1 |  |  |  |
| **3.** | Pódium - výroba a montáž, s rozmermi 2000x3600x200 mm, | ks  | 1 |  |  |  |
| **4.** | Policový a kotviaci systém pozostávajúci z oceľovej konštrukcie a drevených políc pre bezpečnú inštaláciu hrnčiarskych výrobkov / výroba a montáž na mieste dodania, | ks | 6 |  |  |  |
| **5.** | Panelový a kotviaci systém pozostávajúci z drevenej konštrukcie a bezpečnostných upevňovacích prvkov pre inštaláciu pastierskych výrobkov / výroba a montáž na mieste dodania, | ks | 6 |  |  |  |
| **6.** | Panelový a kotviaci systém pozostávajúci z drevenej konštrukcie, bezpečnostných upevňovacích prvkov a oceľových políc pre inštaláciu exponátov - kolárstvo, šusterstvo, debnárstvo, kováčstvo / výroba a montáž na mieste dodania, | ks | 6 |  |  |  |
| **7.** | Prachotesná, bezpečnostná, vitrína s osvetlením – ESG kalené vrstvené bezpečnostné sklo , integrované LED osvetlenie –výroba a montáž, pre miestnosť č. 1.25 | ks | 6 |  |  |  |
| **8.** | Prachotesná, bezpečnostná, vitrína s osvetlením – ESG kalené vrstvené bezpečnostné sklo, pre miestnosť č. 1.20 | ks | 6 |  |  |  |
| **9.** | Prachotesná, bezpečnostná, vitrína s osvetlením – ESG kalené vrstvené bezpečnostné sklo , pre miestnosť č.1.21 | ks  | 6 |  |  |  |

**CENA SPOLU**